**Załącznik nr 1 do PFU - Zmiany wprowadzone do PFU; Wyjaśnienia treści SIWZ**

 **1.** W PFU, w pkt. **2.3.2 Przedmiot technologii wykonania instalacji** skreśla się akapit o następującej treści:

*„Prace związane z pompami ciepła.*

*Przed przystąpieniem do wykonania prac ziemnych powinny być wyznaczone przez uprawnionego geodetę osie otworów technicznych (siatka odwiertów) oraz osie studni geotermalnych. Po wykonaniu odwiertów geotermalnych geodeta powinien wyznaczyć trasę rurociągów rozprowadzających oraz dobiegowych.*

*Każdy wymiennik geotermalny powinien przejść próby odbiorcze.*

*Przy wykonywaniu wykopów z użyciem sprzętu mechanicznego należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do nadmiernego rozluźnienia podłoża oraz aby nie przekroczyć określonej głębokości.”*

**2.** W poprzednich postepowaniach na wybór Wykonawcy pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj” (Postępowanie 1 i Postepowanie 2) , które zostały unieważnione, Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.

W celu udostępnienia Wykonawcom powyższych wyjaśnień Zamawiający publikuje te wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.