Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na „ Budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w Nowym Miasteczku”

Pytania i odpowiedzi

1. W dokumencie STWiORB pkt II.8 w wymogach dla opraw oświetleniowych zapisano:

„współczynnik oddawania barw CRI powyżej 77”.

Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska i chodziło o „CRI powyżej 70”, gdyż taki współczynnik jest ogólnie przyjętym standardem oświetlenia drogowego.

Odp. **Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetlenia ulicznego o współczynniku CRI powyżej 70.**

2. W dokumentacji technicznej opisana została aluminiowa, anodowana oprawa firmy ROSA. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści również oprawy innych producentów, wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, malowanego proszkowo.

**Odp. Zamawiający dopuści zastosowanie opraw wykonanych z wysokociśnieniowego odlewu aluminium i malowanych proszkowo.**

3. Wnosimy o usunięcie zapisu „Oprawa z możliwością wymiany pojedynczych modułów optycznych”. Zapis taki może być dyskwalifikujący dla producentów, którzy wykorzystują lepsze komponenty (tym samym nie zakładając konieczności wymiany pojedynczych modułów świetlnych) i oferują dłuższą gwarancję niż wymagane 5 lat.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw bez możliwości wymiany pojedynczych modułów optycznych. Użyte oprawy winny posiadać gwarancje producenta min 60 miesięcy.**

**Dodatkowe wyjaśnienia:**

Długość linii kablowej jak i rodzaj kabla należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do zapytania.